

**LIITUMISTAOTLUS**

**elektrienergia tootjale**

**Taotluse esitaja**

|  |  |
| --- | --- |
| EES- JA PEREKONNANIMI / ÄRINIMI      | ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD      |
| KONTAKTAADRESS (TÄNAV, MAJA, KORTER, TALU, LINN, VALD, MAAKOND, SIHTNUMBER)      |
| KONTAKTTELEFON       | E-POST      |
| ESINDAJA EES- JA PEREKONNANIMI      | ESINDAMISE ALUS[ ]  amet [ ] volikiri |
| ESINDAJA TELEFON      | ESINDAJA E-POST      |

**Tarbimiskoha andmed**

|  |
| --- |
| OBJEKTI AADRESS (TÄNAV, MAJA, KORTER, TALU, LINN, VALD, MAAKOND)      |
| KATASTRIÜKSUSE NIMI      | KATASTRITUNNUS      |
| Kliendi poolt soovitud liitumispunkti asukoha koordinaadid L-EST’92 süsteemis: | X       | Y       |
| Kehtiva võrgulepingu number või        | kehtiva mõõtepunkti EIC kood või       | kehtiva arvesti number      |

**SOOVITAVA VÕRGUÜHENDUSE ANDMED**

|  |
| --- |
| liitumine[ ]  madalpingel; [ ]  keskpingel; |
| võrguühenduse läbilaskevõime tarbimisel:      A (madalpingel) või       kW (keskpingel) | võrGuühenduse läbilaskevõime võrku andmisel:       kW |

**TEHNILISED ANDMED TOOTMISÜKSUSTE (GENERAATORITE/INVERTERITE) KOHTA**

|  |
| --- |
| 1. Mudeli nimi:           ; maksimumvõimsus:       kW; arv:       tk;2. Mudeli nimi:           ; maksimumvõimsus:       kW; arv:       tk;      |

**TOOTMismooduli ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| NIMI (TOOTJA VALIKUL)      | tootmisüksuste summaarne MAKSIMUMvõimsus      kW |
| Liik [ ]  energiapargimoodul; [ ]  sünkroonmoodul |
| primaarenergiaallikas (päike, tuul, biomass, biogaas, hüdro, kütteõli, diisel, maagaas, akupank Vmt)      |

**täiendavad Märkused**

|  |
| --- |
|                 |

Taotluse allkirjastamisega kinnitan oma soovi ja esitatud andmete õigsust.

**TAOTLUSE ESITAJA**

|  |
| --- |
| NIMI JA ALLKIRI       |
| KUUPÄEV       |

**LisadOKUMENDID:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liitumislepingu pakkumine koostehniliste tingimustega | Jaotusvõrgu-ettevõtja tingimuste muutmine\*  |
| **Elektrilevi tehnilise lahenduse koostamiseks vajalikud lisadokumendid** | A-tüüpi tootmis-moodulid(sh mikrotootjad)Alla0,5 MW | B-tüüpi tootmis-moodulidAlates0,5 MW | C-tüüpi tootmis-moodulidAlates5 MW | D-tüüpi tootmis-moodulidAlates 15 MW |
| Kui liituja ei ole kinnistu omanik, siis dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist, kus asub tema elektripaigaldis | **x** | **x** | **x** | **x** | **-** |
| Asendiplaan, kuhu märgitakse peale tootmismooduli ja liitumispunkti olemasolev või soovitav asukoht koos koordinaatidega | **-** | **x** | **x** | **x** | **-** |
| Muud olulised taotlusele lisatavad lisad, kui neid on | **#** | **#** | **#** | **#** | **#** |
| **Eleringi lepingupakkumise saamiseks vajalike lisadokumentide nimekiri on toodud „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused“ lisas 1 ja need on toodud veebilehel www.elering.ee** |
| Tootmismooduli garanteeritud summaarne aktiiv- ja reaktiivvõimekuse (PQ) diagramm arvutatuna liitumispunktini võrguettevõtjaga | **-** | ***-*** | ***-*** | **x** | **-** |

# Viidatud lisasid ei pea esitama esialgse liitumistaotlusega vaid Elektrilevi teavitab lisade esitamise vajadusest täiendavalt.

Elering AS põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 1 p 1.1 järgsed lisadokumendid esitatakse juhul, kui elektritootja liitumine põhjustab tingimuste muutmise vajaduse Elering AS ja Elektrilevi OÜ vahelises võrgulepingus.

\* Jaotusvõrguettevõtja esitab täiendavalt:

* elektritootja poolt talle edastatud materjalid ja dokumendid tehniliste tingimuste või liitumispakkumise saamiseks;
* vastava Elektrilevi liitumispunktiga normaalskeemi järgi ühendatud elektrijaamade nimekirja (esitada andmed elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja §23 lg 1 ja 3 järgi).

Põhivõrguettevõtjaga kooskõlastuskohustusega C- ja D-tüüpi tootmismoodulite liitumisel jaotusvõrguettevõtja võrguga ning selleks vajalike Elering AS poolt nõutavate dokumentide (ühejooneskeem põhivõrguettevõtja liitumispunktini) saamiseks palume märkida vastav info muu olulise info lahtrisse.

Põhivõrguettevõtja Elering AS ja/või võrgueeskirja kohane lisade loetelu võib muutuda sõltuvalt põhivõrguga liitumise tingimuste ja/või võrgueeskirja hetkel kehtivale redaktsioonile.